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1. KONU:

[image: ]Sivas Nuri Demirağ Havalimanı PAT sahalarının emniyetli kullanımı için uçak hareketleri ile jet blast (jet itişi)’dan korunma için hazırlanmıştır. 


2. AMAÇ: 

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı PAT sahalarının emniyetli kullanımı için uçak hareketleri ile jet blast (jet itişi)’ne dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 


3. KAPSAM: 

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında hava tarafında görev yapan tüm personeli kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır. 


4. AÇIKLAMALAR:

· Havalimanımız PAT sahalarında meydana gelebilecek jet blast (jet itişi) sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmalar, hasarlanmalar ve FOD’lara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

· Uçağın anti-collision (beacon) ışıkları yanıyorsa motorlar çalışıyor demektir. 
[image: ][image: ]

· Uçak jet motorlarının itme gücü artıkça, havanın sıcaklık ve hızı da aynı oranda artar. Unutulmamalıdır ki jet rüzgârı çok büyük ve ağır araçları bile rahatlıkla metrelerce sürükleyebilir!
[image: ]



· Motorların jet rüzgarından korunmak için standardımız;

· Motorları düşük güçte (rölantide) çalışan bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli mesafe, o uçağın uzunluğu kadar olmalıdır.

· Motorları yüksek güçte çalışan (hareket halinde uçak) bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli mesafe ise söz konusu uçağın uzunluğunun iki katı olmalıdır.



[image: ]





TAVSİYELER/SONUÇLAR:

[image: ]Motoru çalışan bir uçağın önünden-arkasında yürümeyin veya araç kullanmayın.
Her zaman emniyetli mesafeyi koruyun!


[image: ]PAT sahalarında tüm sürücüler uçağın motorunun çalıştığını gördüklerinde uçak pozisyonundan tamamen ayrılana kadar beklemelidirler!
 Aksi takdirde jet -blast etkisine maruz kalacaklardır!


[image: ]Araç sürücüleri uçakların taksi yaptığı yolun, çekilmekte olan bir uçağın veya push-back yapılan bir uçağın önünden ve arkasından geçmeyecektir!




HAVALİMANIMIZ PAT SAHALARINDA JET-BLAST ETKSİNİN GÖRÜLÜEBİLECEĞİ BÖLGELER
[image: ]
Yukarıda belirtilen noktalarda SHT-APRON’da belirtilen standartlarda jet-blast işaretlemesi bulunmaktadır.
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